Thème   1 – Global change, climatology and hydrological regimes 

Analyse des éventuels impacts du changement climatique sur les courbes intensité-durée-fréquence (idf)

 KAOUACHI A.,  BOUTAGHANE H., BESSAKELIA H. 
boutaghane.hamouda@univ-annaba.org
Laboratoire  d'Hydraulique et de Constructions Hydrauliques
Université Badji Mokhtar-Annaba 

Résumé 
Le grand nombre d'événements extrêmes qui ont été observés ces dernières années dans le monde, a mis l'accent sur les possibles changements dans les conditions météorologiques  extrêmes dus au changement climatique. Les éventuels changements climatiques devraient conduire à des changements futurs dans les caractéristiques des épisodes pluviométriques  extrêmes, en l'occurrence l'intensité des précipitations dans la plupart des régions. Ces changements peuvent avoir des impacts significatifs dans de nombreux domaine.

Les ouvrages, les aménagements et les réseaux ont été conçus sur la base d’une analyse statistique des pluies intenses survenues sur une région donné, afin d’établir un niveau de fonctionnement adapté aux conditions climatiques passées. Les courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF) résument cette information statistique. L’estimation de ces dernières à partir des données pluviométriques repose sur l’hypothèse fondamentale de stationnarité, c’est-à-dire que le climat et les estimés issus des courbes IDF ne changent pas ou, encore, que le climat passé est une représentation juste du climat futur. Or, c’est exactement cette hypothèse qui est remise en cause par les changements climatiques.

Dans cette communication, les possibles changements climatiques sont étudiés sur les courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF), en utilisant des données historiques et des projections climatiques futures. Une démarche est proposée pour calculer les courbes IDF, qui intègre les changements prévus dans l'intensité des précipitations sur un nombre de stations pluviométriques dans le bassin de la Seybouse. Une analyse des impacts possibles sur le fonctionnement des réseaux d'assainissement sera faite sur la base de ces changements. 

Mots clés : changement climatique, courbe IDF, Seybouse, pluie extrême, réseau d'assainissement.